	600-0626 PUR-Cryl Härter


	HD PUR–Cryl Härter je vysoce kvalitní světlostálé  tužidlo vhodné i pro chemicky bělené dřevo.


	Příklady použití
	Tužidlo se přidává vmícháním podle předepsaného množství do určených 2K HD laků. 




Technické údaje: 
	Tužení:
	 


	Ředění:
	

	Spotřeba:
	Podle předepsaného poměru konkrétního laku.

	Způsob aplikace
	

	Doba schnutí
	

	Viskozita
	

	Čištění pracovních přístrojů
	Ihned po použití vyčistit mycím ředidlem HD Reinigungsverdünnung 911-0000. Zbytky částečně zaschnlých barev na stříkacích zařízeních lze odstranit speciálním čističem HD Pistolenreiniger 990-0748.

	Skladování  a přeprava
	Min. 3 měsíce v originálně uzavřeném obalu. Otevřené obaly důkladně uzavřete a v krátké době zpracujte. 

	Zkušební normy
	

	Upozornění
	

	Balení
	3 litry
10 litrů


